嵌入式开发

工作

1.将树莓派配置成网关，启动相应的网关服务

2.网关可以通过mqtt协议与平台通信

3.可以通过gpio接口操作设备

问题

树莓派2没有自带的蓝牙和wifi模块

解决

1.配备蓝牙和wifi适配器

2.考虑换成arduino实现

3.利用树莓派与HC-06串口通信

4.利用树莓派连接arduino再连接蓝牙模块